|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT-ların sayı | İstismar sahəsi,  ha | Faydalı qatın qalınlığı  m | İstismar dərinliyi,  m | Ehtiyat,  min m3 | | UTM koordinat sistemi ilə (39 T) | |
| ümumi | 55 % çıxımla |
| I | 3,5 | 5,5 | 6 | 192,5 | 105,9 | 4459082.54 | 369143.18 |
| 4459263.01 | 369287.75 |
| 4459294.50 | 369073.04 |
| 4459366.31 | 369164.18 |
| 4459158.00 | 369095.00 |
| II | 4,5 | 4,2 | 6 | 189,0 | 104,0 | 4459781.00 | 368385.00 |
| 4459868.00 | 368476.00 |
| 4459693.00 | 368613.00 |
| 4459556.00 | 368657.00 |
| 4459496.00 | 368590.00 |
| 4459595.00 | 368505.00 |

Map

Description automatically generated

A picture containing building, ground, floor, building material

Description automatically generated